ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ДВУХЭТАЖНОГО СТЕНДА НА ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

**Экспонент или застройщик, согласно «Общим условиям участия», предоставляет на согласование в ОТК ООО «ЭКСПОКОНСТА» ниже перечисленные документы, предварительно согласовав перечень ввозимых материалов с объектовой 160 ПЧ ФПС.**

**Представитель фирмы, предоставляющий документы, должен владеть техническими знаниями иметь полную техническую документацию и возможность ответить на технические вопросы, связанные с безопасностью строительства.**

**ПРЕДОСТАВИТЬ:**

1. Доверенность от заказчика на право строительства стенда.
2. Информационное письмо на бланке предприятия как указано в **Форме 6а.**
3. **Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 применительно к проектирова-**

**нию, строительству выставочных стендов, работам по устройству электроснабжения**

**до 1000 вольт (заверенную нотариально);**

1. План павильона с обозначенным местом застройки.
2. Общие технические виды стенда с указанной фактической максимальной высотой (включая подвесные конструкции), длинной , шириной и другими размерами.
3. Чертежи двухэтажной (силовой) конструкции со всеми усиливающими элементами и маршевой лестницей с перилами, с указанной площадью второго этажа.
4. Чертежи 1 и 2 этажа с показанными ограждениями.
5. Письмо, гарантирующее надёжность сборки и устойчивость стенда. **(Форма 8)**
6. **Статический расчет силовой конструкции стенда.**
7. Схема электроснабжения и освещения стенда **(заполняется** **Форма 3**)
8. Приказ о назначении на данной выставке: ответственного за проведение электромонтажных работ и соблюдение техники безопасности (за подписью руководителя предприятия на бланке с печатью).
9. Список электротехнического персонала (за подписью руководителя предприятия на бланке с печатью), участвующего в электромонтаже данного стенда, за подписью руководителя предприятия.
10. Ксерокопии удостоверений электротехнического персонала, указанного в списке, с группой по электробезопасности не ниже 3-ей, с отметкой об аттестации Энергонадзора города.
11. Копию протокола проверки знаний электротехнического персонала, заверенного руководителем предприятия и печатью.
12. При использовании стекла предоставляется полная информация по его обработке и качеству, согласно **Формы 6 Б.**